DT-090T Firmware Upgrade V1.2.12
DT090T_FW安裝方式與更新內容

解壓縮後置於USB根目錄下,從OSD進行更新
原USB儲存裝置另請備份以免更新過程消失,
更新過程請勿關閉電源與移除USB,以免更新需要維修的損壞,
更新完成會自動開機至最初始畫面,請靜待完成更新.

更新新增項目
1. 時光回溯功能,增加選項: 媒體管理-->錄影設定-->時光回溯。
2. 切換關機模式:省電模式後關機, 面板只顯示一個紅燈。
3. 開機耗時：修正約為14秒。
4. 省電狀態下會在預約錄影時間到:修正為錄影時間前約2分鐘開機。
5. 預約兩個緊接著的連續時段錄影時，後一個預約錄影節目無法順利錄影之修正。
6. 設定每日錄影, 錄影時間跨過24:00;下次錄影跳一日之修正。
7. 錄影節目名稱，增加目前節目時間判斷, 如時間已過, 則取下一個節目名稱。
8.錄影設定增加"錄影儲存分區選擇"，可選擇其他儲存分區做時光回溯與錄影。
9.錄影格式變更。